

Прайс-лист 2018г.

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ» *С БЕТОНИРОВАНИЕМ СТОЛБОВ!!!!***

**\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м**

**( например:14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Приварка прожилин. \* Покраска столбов, прожилин. \* Крепеж профнастила саморезами.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид забора*** | ***Длина Профиля*** | ***Наполнение забора*** | ***Цена за м.п. руб*** |
| ***ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м** | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, , длина 2.5метра,окрашен. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 оцинкованный, толщина 0,5(ОН), длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 464-00*** |
| ***Скидка 5%-1390******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, длина 2.0метра,окрашен. в сер. цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 оцинкованный, толщина 0,5(ОН), длина 1,5м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м----****1 411-00*** |
| ***Скидка 5%-1340******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.0м | **1.Столбы из трубы профильной 40х40х1,5, длина 1.5метра,окрашен. в сер. цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 оцинкованный, толщина ОН, длина 1,0м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м----****1 211-00*** |
| ***Скидка 5%-1150******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | ***Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)*** | *Инд.подход* |
| ***ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м** | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2,длина 2.5метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 569-00*** |
| ***Скидка 5%-1490******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2,длина 2.0метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 1,5м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 516-00*** |
| ***Скидка 5%-1440******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.0м | **1.Столбы из трубы профильной 40х40х1,5,длина 1.5метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Профнастил С-8 с односторонним полимерным покрытием, толщ. ОН, длина 1м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 316-00*** |
| ***Скидка 5%-1250******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | ***Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)*** | *Инд.подход* |
| ***ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м**  | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, длина 2.5метра,окрашен. в цвет пр-ла****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в цвет пр-ла****3.Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 895-00*** |
| ***Скидка 5%-1800******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, длина 2.0метра,окрашен. в цвет пр-ла****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в цвет пр-ла****3.Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ. 0,5(ОН), длина 1,5м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м--* ***1 737-00*** |
| ***Скидка 5%-1650******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.0м | **1.Столбы из трубы профильной 40х40х1,5,длина 1.5метра,окрашен.в в цвет пр-ла****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в цвет пр-ла****3.Профнастил С-8 с двухстор. полимерным покрытием, толщ.ОН, длина 1м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м--* ***1 476-00*** |
| ***Скидка 5%-1400******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | ***Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)*** | *Инд.подход* |

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



Прайс-лист 2018г.

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ ИЗ ШТАКЕТНИКА «ПОД КЛЮЧ»**

**\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Приварка прожилин. \* Покраска столбов, прожилин. \* Крепеж профнастила саморезами.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид забора*** | ***Длина Профиля*** | ***Наполнение забора*** | ***Цена за м.п. руб*** |
| ***ЗАБОР ИЗ ДЕРЕВЯННОГО ШТАКЕТНИКА*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»****калибровка** | 1.5м | **1. Столбы из трубы профильной 60х40х2(40х40х1,5),длина 2.0метра,окр.в сер.цвет.****2. Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в цвет пр-ла.****3.Штакетник(доска калиброванная(20х95),доска обрез.(20;25х100;150), длина 1,5м.****4.Саморезы 3.8х50, оцинкованные.****5. Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | ***От 1 500-00*** |
| **«СТАНДАРТ»****обрезной** | 1.5м | ***От 1 300-00*** |
| ***ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м** | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, длина 2.5метра,окрашенной в сер. цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник оцинкованный, длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 674-00*** |
| ***Скидка 5%-1590******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1,2-1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2, длина 2.0метра,окрашенной в сер. цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник оцинкованный, длина 1,5м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м----****1 569-00*** |
| ***Скидка 5%-1490******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.0м | **1.Столбы из трубы профильной 40х40х1,5, длина 1.5метра,окрашенной в сер. цвет.****2.Прожилины из трубы проф. 40х20х1,5, длина 6м ,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник оцинкованный, длина 1м.****4.Саморезы 5.5х19 цинк.5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 316-00*** |
| ***Скидка 5%-1250******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) | *Инд.подход* |
| ***ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м** | **1.Столбы из трубы профильной60х40х2,длина 2.5метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1727-00*** |
| ***Скидка 5%-1640******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1,2-1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2,длина 2.0метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 1,2-1,5м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 622-00*** |
| ***Скидка 5%-1540******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1.0м | **1.Столбы из трубы профильной 40х40х1,5,длина 1.5метра,окр. в сер.цвет.****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в серый цвет.****3.Штакетник с односторонним полимерным покрытием, длина 1м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м----****1 411-00*** |
| ***Скидка 5%-1340******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) | *Инд.подход* |
| ***ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА с ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ или ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ДЕРЕВО ТЕМНОЕ/СВЕТЛОЕ*** **«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,6---2м** | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2,длина 2.5метра,окр. в цвет штакетника****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в в цвет штакетника****3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 2м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***2 425-00*** |
| ***Скидка 5%-2300******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| 1,2-1.5м | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2,длина 2.0метра,окр. в в цвет штакетника****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в в цвет штакетника.****3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 1.5м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---****2 055-00*** |
| ***Скидка 5%-1950******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **1м** | **1.Столбы из трубы профильной 60х40х2(40х40х1,5),длина 1.5метра,окр.в цвет штакетника****2.Прожилины из трубы профильной 40х20х1,5,длина 6м,окрашенной в цвет штакетника.****3. Штакетник с полимерным покрытием под дерево темное/светлое, длина 1м.****4.Саморезы 5.5х19, окрашенные в цвет профнастила.****5. Цемент или бетон. 6.ПГС или ЦПС.** | *До 10м---* ***1 690-00*** |
| ***Скидка 5%-1600******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **«ВАШ ЗАБОР»** | Ваше наполнение (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) | *Инд.подход* |

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



Прайс-лист 2018г.

**ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»**

**\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАРНОГО ЗАБОРА «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Сварка секций забора. \* Приварка секций забора к столбам. \*Покраска столбов, секций забора.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид забора*** | ***Высота секции забора*** | ***Наполнение забора*** | ***Цена за м.п. руб от*** |
| ***СВАРНОЙ ЗАБОР*** **«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ» №1** | 0.5м | **1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью****2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью****3.Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | ***900-00*** |
| 1.0м | ***1 150-00*** |
| 1.2м | ***1 300-00*** |
| 1.5м | ***1 750-00*** |
| 2.0м | ***2 150-00*** |
| **«СТАНДАРТ» №2** | 0.5м | **1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью****2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью****3.Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | ***1 000-00*** |
| 1.0м | ***1 250-00*** |
| 1.2м | ***1 400-00*** |
| 1.5м | ***1 850-00*** |
| 2.0м | ***2 250-00*** |
| **«СТАНДАРТ» №3** **«СТАНДАРТ» №2** | 0.5м | **1. Столбы из трубы профильной 40х40(60х40,60х60),окрашенные грунт-эмалью****2. Секции забора из трубы профильной 15х15(20х20),окрашенные грунт-эмалью****3.Цемент или бетон.6.ПГС или ЦПС.** | ***1 000-00*** |
| 1.0м | ***1 250-00*** |
| 1.2м | ***1 400-00*** |
| 1.5м | ***1 850-00*** |
| 2.0м | ***2 250-00*** |

***\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб.***

***(выезд специалиста для обмера и получения других исходных данных, составление сметы)***

 ***В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.***

***В случае не заключения, расторжения договор денежные средства за выезд на замеры удерживаются.***

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



**ПРАЙС-ЛИСТ НА ВОРОТА И КАЛИТКИ «ПОД КЛЮЧ»**

Прайс-лист 2018г.

 **\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м( например:14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ВОРОТ С ПРОФНАСТИЛОМ «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Установка каркаса ворот. \* Покраска столбов, каркаса. \* Крепеж профнастила саморезами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид Ворот*** | ***Длина Ворот*** | ***Высота******(длина)******Профиля*** | ***Наполнение Ворот*** | ***Цена за шт. руб*** |
| ***ВОРОТА- ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(60х60,60х40)2-3метра,окрашен. в чер.или серый цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***11 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***11 000*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***12 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***12 000*** |
| **«ЭКОНОМ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот из трубы проф. 40х20,**сваренный не в периметр профнастила**, окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 60х40 2-2.5метра,окрашенной в чер. или сер. цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***10 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***10 000*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***11 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***11 000*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***ВОРОТА- ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(80х40,60х60,60х40)2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). |  ***12 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***11 500*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***13 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***12 500*** |
| **«ЭКОНОМ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот из трубы проф. 40х20,**сваренный не в периметр профнастила**, окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 60х40 2-2.5метра,окрашенной в чер. или сер. цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***10 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***10 000*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***12 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***11 500*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***ВОРОТА- ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот из трубы проф. 40х20,окрашенной в цвет профнастила(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(80х40,60х60,60х40 2-3метра, окрашенной в цвет профнастила  3.Профнастил С-8 (0,5мм) с двухст. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***13 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***12 500*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***14 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***14 000*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ- ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(80х40,60х60,60х40) 2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***15 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***14 500*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***16 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***17 000*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** |  | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ - ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(80х40,60х60,60х40) 2-3метра, окрашенной в черный или серый цвет.3.Профнастил С-8 (0,5мм) с одност. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***15 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***15 000*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***17 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***16 500*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** |  | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***ВОРОТА С ЗАКЛАДНОЙ КАЛИТКОЙ - ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **3м****(1,5м+1,5м)** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в цвет профнастила (петли поворотные, ушко для замка, стопор, задвижка).2.Столбы из трубы профильной 80х60(80х40,60х60,60х40) 2-3метра, окрашенной в цвет профнастила 3.Профнастил С-8 (0,5мм) с двухст. полимерным покрытием, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***16 500*** |
| **1,2м;1,5м** | ***16 000*** |
| **4м** **(2,0м+2,0м)** | **1,6---2м** | ***18 000*** |
| **1,2м;1,5м** | ***17 500*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** |  | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |

***\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб.***

***(выезд специалиста для обмера и получения других исходных данных, составление сметы)***

 ***В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.***

**\*Изготовим заборы, ворота, калитки по Вашим размерам!**



Прайс-лист 2018г.

 **\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м( например:14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАЛИТОК С ПРОФНАСТИЛОМ ИЛИ СЕТКОЙ-РАБИЦЕЙ «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Установка каркаса калитки. \* Покраска столбов, прожилин. \* Крепеж профнастила саморезами.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид Ворот*** | ***Длина******Калитки*** | ***Высота******(длина)******Профиля*** | ***Наполнение КАЛИТКИ*** | ***Цена за шт. руб*** |
| ***КАЛИТКА- ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,0-1,2м** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка).2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60х40(40х40;60х60)2-3метра,окрашен.в черн. или сер.цвет.3.Профнастил С-8 (ОН) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***5 100-00*** |
| **1,0-1,5м** | ***4 600-00*** |
| **«ЭКОНОМ»** | **1,0-1,2м** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20, **сваренный не в периметр профнастила** окрашен. в чер. или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка).2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60х40(40х40)2-2,5метра,окрашен. в черн. или серый цвет.3.Профнастил С-8 (ОН) оцинкованный, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***4 800-00*** |
| **1,0-1,5м** | ***4 300-00*** |
| **«ВАША КАЛИТКА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **1,2м** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***КАЛИТКА - ПРОФНАСТИЛ С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,2м** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка).2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60х40(40х40;60х60) 2-3метра,окрашенной в черный или серый цвет.3.Профнастил С-8 (ОН) с одност. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***5 600-00*** |
| **1,0-1,5м** | ***5 100-00*** |
| **«ЭКОНОМ»** | **1,0-1,2м** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20, **сваренный не в периметр профнастила** окрашен. в чер. или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка).2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60х40(40х40)2-2,5метра,окрашен. в черн. или серый цвет.3.Профнастил С-8 (ОН) с одност. полимерным покрытием,, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 цинк. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***5 300-00*** |
| **1,0-1,5м** | ***4 800-00*** |
| **«ВАША КАЛИТКА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***КАЛИТКА - ПРОФНАСТИЛ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **«СТАНДАРТ»** | **1,2м** | **1,6---2м** | 1.Каркас ворот с калиткой из трубы проф. 40х20,окрашенной в черный или серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка).2.Столб(1шт.) из трубы профильной 60х40(40х40;60х60) 2-3метра,окрашенной в черный или серый цвет.3.Профнастил С-8 (ОН) с двухст. полимерным покрытием,высота листа 1,2м;1,5м;2м.4. Саморезы 5.5х19 в цвет. 5.Цемент. 6.ПГС (песчано-гравийная смесь). | ***6 100-00*** |
| **1,0-1,5м** | ***5 600-00*** |
| **«ВАША КАЛИТКА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |
| ***КАЛИТКА С СЕТКОЙ-РАБИЦЕЙ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **ОЦИНКОВАННАЯ** | **1,0м** | **1,0-1,5м** | 1.Каркас калитки из трубы проф. 40х20,окрашеный в серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка калиточная)2.Столбы(1шт.) трубы профильной 60х40(40х40;60х60), окрашенной в сер. цвет.3.Сетка-рабица оцинкованная 50х50 1.8мм, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4.Пруток 6мм.5.Цемент 6. ПГС (песчано-гравийная смесь) | ***5 500-00*** |
| ***5 000-00*** |
| **С ЗЕЛЕНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ** | **1,0м** | **1,0-1,5м** | 1.Каркас калитки из трубы проф. 40х20,окрашеный в серый цвет(петли поворотные, ушко для замка, задвижка калиточная)2.Столбы(1шт.) трубы профильной 60х40(40х40;60х60), окрашенной в сер. цвет.3.Сетка-рабица с полимерным покрытием 50х50 1.8мм, высота листа 1,2м;1,5м;2м.4.Пруток 6мм.5.Цемент 6.ПГС (песчано-гравийная смесь) | ***6 000-00*** |
| ***5 500-00*** |
| **«ВАША КАЛИТКА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |

**\*Установка дополнительного столба труба 40х40, 2.0м-----1200руб.(материалы +работа)**

**\*Установка дополнительного столба труба 40х40, 2.5м-----1350руб.(материалы +работа)**

**\*Установка дополнительного столба труба 60х60(40), 2.0м-----1500руб. (материалы +работа)**

**\*Установка дополнительного столба труба 60х60(40), 2.5м-----1750руб.(материалы +работа)**

**\*Установка дополнительного столба труба 60х60(40), 3.0м-----2000руб.(материалы +работа)**

**\*Установка дополнительного столба труба 80х80(60), 3.0м-----2500руб. (материалы +работа)**



**ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ «ПОД КЛЮЧ»**

Прайс-лист 2018г.

**\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**\*Длина забора из профнастила определяется из расчета кратного кол-ва листов профнастила С-8 при рабочей ширине 1.15м( например:14м забора получится (13,8м—12листов профнастила или 14,95м-13листов профнастила).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Забор из сетка-рабицы оцинкованной*** **«ПОД КЛЮЧ»** | ***Вид забора*** | ***высота******забора*** | ***Наполнение забора*** | ***Предоставляемые услуги*** | ***Цена за м.п. руб*** |
| **СТАНДАРТ** | 1.5м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет.** **2.Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50х50** **высота1.5м.****3.Трос стальной d3мм в оплетке.****4.Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм).****5.Хомут.****6.Цемент** **7.ПГС (песчано-гравийная смесь)** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Бетонированиестолбов(частично)****4.Окраска столбов.****5.Монтаж сетки-рабицы.****6.Протяжка троса.****7.Установка фикс.и нат. механизмов.** | *До 20м--- 1 055-00* |
| ***Скидка 5%--1000******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **ЭКОНОМ** | 1.5м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашенной в серый цвет.** **2.Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50х50** **высота****1.5метра.****3.Хомут.** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Окраска столбов.****4.Монтаж сетки-рабицы.** | *До 20м--- 900-00* |
| ***Скидка 5%--855******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **СТАНДАРТ** | 1.2м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет.** **2.Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50х50** **высота 1.5м.****3.Трос стальной d3мм в оплетке.****4.Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм).****5.Хомут.****6.** **Цемент** **7.ПГС (песчано-гравийная смесь)** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Бетонированиестолбов(частично)****4.Окраска столбов.****5.Монтаж сетки-рабицы.****6.Протяжка троса.****7.Установка фикс. и нат.механизмов.** | *До 20м---1 000-00* |
| **Скидка 5%--950*****по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **ЭКОНОМ** | 1.2м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм -2.0-2.5метра,** **окрашенной в серый цвет.** **2.Сетка-рабица оцинкованная диаметр 1.8мм яч.50х50** **высота 1.2метра.****3.Хомут.** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Окраска столбов.****4.Монтаж сетки-рабицы.** | До 20м---840-00 |
| ***Скидка 5%--800******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| ***Забор из сетки-рабицы с полимерным покрытием (зеленый)*****«ПОД КЛЮЧ»** | **СТАНДАРТ** | 1.5м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет.** **2.Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50х50** **высота 1.5м.****3.Трос стальной d3мм в оплетке****4.Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм).****5.Хомут.****6.** **Цемент** **7.ПГС (песчано-гравийная смесь)** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Бетонирование столбов(частично)****4.Окраска столбов****5.Монтаж сетки-рабицы****6.Протяжка троса.****7.Установка фикс. и нат.механизмов**. | *До 20м--- 1 270-00* |
| ***Скидка 5%-1 200******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **ЭКОНОМ** | 1.5м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашенной в серый цвет.** **2.Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50х50** **высота 1.5метра****механизм).****3.Хомут.** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Окраска столбов****4.Монтаж сетки-рабицы** | *До 20м---1000-00* |
| ***Скидка 5%-950******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **СТАНДАРТ** | 1.2м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашен. в серый цвет.** **2.Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50х50** **высота 1.5метра.****3.Трос стальной d3мм в оплетке.****4.Талреп крюк-крюк(кольцо) М5 (фиксирующе-натяжной механизм)****5.Хомут****6.** **Цемент** **7.ПГС (песчано-гравийная смесь)** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Бетонирование столбов(частично)****4.Окраска столбов****5.Монтаж сетки-рабицы****6.Протяжка троса.****7.Установка фиксирующих и натяжных механизмов.** | *До 20м--- 1 210-00* |
| ***Скидка 5%-1150******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| **ЭКОНОМ** | 1.2м | **1.Столбы из трубы 40Х40х1,5мм мм -2.0-2.5метра, окрашенной в серый цвет.** **2.Сетка-рабица с полимерным покрытием диаметр 2,5мм яч.50х50** **высота 1.2метра****механизм).****3.Хомут.** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Окраска столбов****4.Монтаж сетки-рабицы** | *До 20м--- 950-00* |
| ***Скидка 5%-900******по карте садовода*** ***пенсионерам*** |
| ***Забор из сетчатых панельных ограждений*** Grand Line***(зеленый)*****«ПОД КЛЮЧ»** | 1,6-2.0м | **1.Столбы из трубы 60Х40(40х40) -2.0-3.0метра, окрашенной в зеленый цвет.** **2.Сетчатые панели ограждений** Grand Line, **высота 1.5-2,0м метра.****3.Крепёжные механизмы.****4.** **Цемент** **5.ПГС (песчано-гравийная смесь)** | **1.Разметка участка.****2.Установка столбов.****3.Бетонирование столбов****4.Окраска столбов****5.Монтаж панелей.** | *От 1 700-00* |
| 1.5м | *От 1 500-00* |

***\*К Вашим услугам наш выездной менеджер! Стоимость выезда на объект 2000 руб. (выезд замерщика для обмера и получения других исходных данных, составление сметы) В случае заключения договора, эти деньги зачтутся в счёт оплаты по договору.***

**\*Изготовим заборы, калитки по Вашим размерам!**



**ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТКАТНЫЕ ВОРОТА «ПОД КЛЮЧ»**

Прайс-лист 2018г.

 **\*Цена с установкой, указана при наличии электричества и воды на объекте.**

**\*Цена указана без доставки, стоимость доставки определяется относительно грузоподъемности, удаленности и длины перевозимых материалов.**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ УСТАНОВКЕ ОТКАТНЫХ ВОРОТ С ПРОФНАСТИЛОМ «ПОД КЛЮЧ»**

**\* Разметка участка. \* Бурение лунок под столбы. \* Бетонирование столбов.**

**\* Установка каркаса ворот. \* Покраска столбов, каркаса. \* Крепеж профнастила саморезами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Вид Ворот*** | ***Длина Ворот*** | ***Высота******(длина)******Профиля*** | ***Наполнение Ворот*** | ***Цена за шт. руб*** |
| ***ОТКАТНЫЕ ВОРОТА- ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ*****«ПОД КЛЮЧ»** | **Без электроники** | **3(1,5м+1,5м),****4(2,0м+2,0м),****5(2,5м+2,5м),****6м(3,0м+3,0м)** | **1,2-3м** | 1.Каркас ворот, окрашенный грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет (труба профильная 60х60,труба профильная 40х20х2,швеллер 16)2.Направляющая нижняя(балка)3.Ролики для направляющей (балки)4.Заглушка передняя для балки5.Заглушка задняя для балки6.Направляющие для ворот верхние7.Ловитель для ворот верхний8. Ловитель для ворот нижний9.Рейка зубчатая10.Арматура диам.10-1211.Метизы12.Столбы из трубы профильной 80х80(60х60) окрашенные грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет 13.Профнастил С-8 (0,5мм) с полимерным покрытием, высота листа 1,2м-3,0м.14. Саморезы 5.5х19 цинк. 15. Цемент, ПГС (песчано-гравийная смесь), Бетон. | ***От 46 000руб.*** |
| **С электроникой** | **3(1,5м+1,5м),****4(2,0м+2,0м),****5(2,5м+2,5м),****6м(3,0м+3,0м)** | **1,5-3м** | 1.Каркас ворот, окрашенный грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет (труба профильная 60х60,труба профильная 40х20х2,швеллер 16).2.Направляющая нижняя(балка).3.Ролики для направляющей (балки).4.Заглушка передняя для балки.5.Заглушка задняя для балки.6.Направляющие для ворот верхние.7.Ловитель для ворот верхний.8. Ловитель для ворот нижний.9.Рейка зубчатая.10.Арматура диам.10-12.11.Метизы.12.Столбы из трубы профильной 80х80(60х60) окрашенные грунт-эмалью 3 в 1 в серый цвет. 13.Профнастил С-8 (0,5мм) с полимерным покрытием, высота листа 1,2м-3,0м.14. Саморезы 5.5х19 в цвет профнастила. 15.Цемент, ПГС (песчано-гравийная смесь), Бетон. 16.Комплект для ворот с электроникой(двигатель,пульт,кабель ит.д.) | ***От 87 000руб.*** |
| **«ВАШИ ВОРОТА»****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ****ЗАКАЗ** | **Ваш размер** | **Ваш размер** | **Ваше наполнение** | ***Инд.******подход*** |

 УСТАНОВКА ИМИТАЦИИ КИРПИЧНОГО СТОЛБА «ПОД КЛЮЧ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота столба | Наполнение столбов | Предоставляемые услуги | Цена на столб/руб. |
| 1,5м | Панели красные или желтые, профиль, саморезы | Монтаж профиля, монтаж панелей | 4 000-00 |
| 2,0м | 4 500-00 |
| 2,5м | 5 000-00 |

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляемые услуги | Цена |
| Установка КАНТА | 150р/м.пог. |
| Установка дополнительной прожилины в каркасе забора | 200р/м.пог. |
| Дополнительное окрашивание каркаса забора | от 100р./м.пог. |
| Дополнительное заглубление столба от 0,5м | от 250р./м.пог. |